# Протокол проверки МКС АТ-1320 на соответствие стандарту IEC 61563.

* п. 6.1 учет неопределенности общепринятого истинного значения

Расширенная (k=2) относительная неопределенность должна быть менее 10%.

* п.6.2 Определение коэффициента пересчета активности радионуклида

Коэффициент пересчета должен быть определен для следующих нуклидов:

K-40, Co-60, I-131, Cs-134, Cs-137.

В нашем случае он равен W/Q, где W – вес пробы, а Q - чувствительность прибора из ТУ.

* п.6.3 Контрольный источник

Скорость счета от контрольного источника определена для каждого конкретного прибора и фиксируется в документации

* п.6.4 Линейность